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2027年三亚崖州湾科技城高新区

科技创新联合项目申报指南

海南省科学技术厅（以下简称“省科技厅”）和三亚崖州湾科技城管理局（以下简称“管理局”）经友好协商，共同设立海南省科技计划三亚崖州湾科技城高新区科技创新联合项目（以下简称“崖州湾联合项目”或“项目”），围绕海南自贸港发展的重要科技需求和崖州湾科技城产业发展需求，立足集聚科创英才、引导人才建功自贸港工作部署，按照“需求牵引、目标导向、重点突出”的原则，建立“省城联动、财政引导、多元投入”的协同促进机制。支持一批省级科研攻关联合项目，开展应用技术研究与示范，突破一批关键技术，取得一批创新产业成果，助力崖州湾科技城科技创新能力提升，促进科技成果转化，推动我省新质生产力加快发展。崖州湾联合项目属于海南省重点研发专项项目，按照《海南省重点研发“公开征集”项目入库申报指南（2025版）》及本申报指南等相关规定组织实施。
一、申报要求

（一）项目申报单位为在三亚崖州湾科技城高新区（以下简称“科技城”）控规范围内注册的事业单位（或其分支机构）、企业单位（不含分支机构，下同）、科技型民办非企业单位或者在海南省内注册并已与三亚崖州湾科技城管理局（以下简称“管理局”）签订科技平台共建类合作协议的事业单位。科技类民办非企业单位在本项目申报过程中享受与科研事业单位同等待遇。崖州湾联合项目不受理个人申报。

申报单位为企业的，截止到项目评审时，需注册满一年以上，并需满足以下条件之一：

1.国家高新技术企业

2.海南省高新技术企业培育库入库企业

3.国家级专精特新“小巨人”企业

4.海南省科技型中小企业

5.海南省专精特新中小企业

6.海南省创新型中小企业

7.海南省先进装备制造首台套项目支持企业

8.规上企业

9.中国创新创业大赛（海南赛区）暨海南省“科创杯”创新创业大赛决赛省级以上获奖企业

10.“创客中国”中小企业创新创业大赛决赛省级以上获奖企业

11.海南省南繁种业合作研发组织（CRO）成员

12.崖州湾生物育种创新产业联盟成员

13.崖州湾生物育种创新创业大赛成长赛道获得卓越育种奖、一等奖、二等奖、三等奖的企业

（二）项目申报单位运行管理规范，具有与项目实施相匹配的基础条件，财务状况良好，有研发经费投入，具有完成项目所必备的人才条件和技术装备等匹配条件。

（三）鼓励企业牵头或产学研联合申报。立项的项目中，在确保项目质量前提下，企业牵头的项目原则上占比不低于50%。联合申报单位不超过4家（含牵头单位）。两家及两家以上单位联合申报的项目应提交项目合作协议。合作协议应明确各方的职责、研究内容、成果提交的时限、经费的来源及分配方式等主要内容，并经各申报单位盖章。同等条件下，优先支持省内科研单位之间的科技合作项目。

（四）项目研发、产业化示范或应用应在海南省内，优先支持在科技城范围内示范或应用的项目。

（五）项目组成员、承担单位和参与单位具有良好的信誉。

（六）项目负责人为在职人员，在相关技术领域具有较高的学术水平，熟悉本领域国内外技术和市场动态及发展趋势，具有完成项目所需的组织管理和协调能力。
项目负责人在项目执行期间每一年度（自项目执行之日起12个月为一个年度）在科技城全职工作时间应不低于90天（自然日，不足一个年度的按比例折算）。项目负责人应提供《项目执行期工作时长承诺函》（附件）并授权管理局在必要范围内进行规范查询。

（七）项目限项要求按照《海南省科学技术厅关于2024年度省级研发类项目查重有关要求的通知》（琼科函〔2023〕675号）执行。后续如有调整，以新通知为准。
同时，管理局自设科研项目负责人在项目验收前不得申报崖州湾联合项目。项目执行期（包括延期后的执行期）结束、尚未印发项目验收通知的管理局自设科研项目，按照《海南省科学技术厅关于2024年度省级研发类项目查重有关要求的通知》（琼科函〔2023〕675号）执行。管理局自设科研项目包括管理局定向项目、“崖州湾”菁英人才项目。

通过与管理局签署合作协议入驻科技城的高校分支机构，依托三亚崖州湾科技城综合服务中心申报项目，每个项目序号下限报5项。

（八）获批立项的项目承担单位，研发投入按海南省研究与试验发展（R&D）统计要求纳入填报，应统尽统；项目组成员按照要求配合纳入省科技特派员服务团体系。

（九）项目申报单位按不低于省财政资助金额的1:1进行配套。项目牵头单位统筹各单位资金配套比例，在保障项目顺利开展的情况下，由项目承担单位统筹安排项目配套资金用于项目支出。

（十）对于项目承担单位的配套资金，不得使用货币资金之外的资产作为配套资金来源。非公益一类事业单位（如企业单位、二类事业单位等）用于项目组成员的人力成本可计为配套资金。项目执行期内（含追溯期）项目承担单位横向科研项目经费，可作为研发专项的配套资金。鼓励项目承担单位先行投入项目研发，从立项之日起追溯期最长不超过6个月。

（十一）项目承担单位应当全面落实科研财务助理制度，确保每个项目配有相对固定的科研财务助理，为科研人员在预算编制、经费报销等方面提供专业化服务。科研财务助理所需人力成本费用（含社会保险补助、住房公积金），可在项目直接经费中的“劳务费”中列支。

（十二）预算经费应纳入单位财务统一管理，对省财政资金和项目承担单位其他来源资金分别单独核算，确保专款专用。

（十三）涉及生命与健康领域的项目须遵循生物安全及伦理相关法规。

相关单位应按规定开展伦理审查对科研活动加强审查和监管；科研人员应自觉接受伦理审查和监管。涉及人的生物医学研究应执行《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》等规定。以人个体或群体（包括医疗健康信息）为研究对象的临床研究，必须通过医学研究登记备案信息系统（www.medicalresearch.org）完成登记，并通过医院举行的科学性及伦理审查，获得学术委员会审批意见及伦理批件。涉及人类遗传资源的研究应执行《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》等法规。涉及生物技术的研究应遵守《生物技术研究开发安全管理办法》等规章。涉及病原微生物的研究须遵守《病原微生物实验室生物安全管理条例》等法规。涉及实验动物和动物实验的，应遵守国家实验动物管理的法律、法规、技术标准及有关规定，使用合格实验动物，在合格设施内进行动物实验，保证实验过程合法，实验结果真实、有效。涉及动物福利的项目或课题需完成动物伦理审查并获得伦理批件。开展动物实验的单位需提供《实验动物使用许可证》。

二、现场核查

管理局依据《海南省省级财政科技项目立项评审工作细则》开展现场核查，核查时提供以下材料：

（一）企业单位年度审计报告（需披露研发费用情况）、会计报表、完税证明材料等。

（二）企业单位配套资金来源的佐证材料，原则上企业的净资产总额或净利润等，需高于企业所有申报和在研省级科技专项研发类项目承诺配套资金的总和。

（三）项目组人员学历、职称证明等，如属临时聘请或合作的研发人员，需提供临时聘请或合作的材料。

（四）项目实施需要试验和示范基地的，需提供自有产权或租赁、合作的科研基地的证明材料，包括产权证、租赁合同、合作协议及土地的红线图等。

三、申报方式

项目单位根据本申报指南内容以项目形式整体申报，每个项目推荐1名科研人员作为项目负责人。

四、资助额度及要求

崖州湾联合项目采取省科技厅与管理局联合资助方式，【省财政资金：管理局资金（其他配套资金）】资助比例为【1:1】。省财政资金资助额度分为两个档次：A档50（含）-100（不含）万元，B档100（含）-200万元（含）；管理局资金（其他配套资金）按照前述比例予以配套。项目评审和立项时，经费不予跨档调剂。
项目申报单位按照科研项目资金与研究任务相匹配的原则，据实编制预算经费。省财政资金、管理局资金（其他配套资金）、申报单位配套资金需分别编制，管理局配套资金预算编制按照省财政资金编制有关要求执行。项目立项时，省科技厅、管理局根据专项资金总额综合平衡安排支持经费，但不得压缩任务内容和考核指标。

五、实施年限

项目实施年限3年，从立项时间起算。

六、资助方式

省财政资金支持方式包括前补助和后补助，管理局配套资金支持方式为前补助。

对于事业单位（或其分支机构）、科技型民办非企业单位牵头承担的项目，实行前补助资助方式。项目立项后，按照项目申报年度预算，分年度拨付项目牵头单位。
对于企业单位牵头承担的项目，采用“省财政资金事前立项事后补助与管理局配套资金前补助相结合”方式。省财政资金部分：项目立项后，按照不超过省财政资助总经费的50%，结合项目申报年度预算，拨付项目牵头单位。在项目验收通过后，再根据项目完成和资金使用情况给予相应补助。管理局配套资金部分：按照年度经费安排给予事前补助。第一、二、三年度分别资助50%、30%、20%。

（三）项目牵头单位按照项目研究进度，根据项目负责人意见，及时将省财政资金及管理局配套资金拨付至项目参与单位。项目参与单位不得再向外转拨资金。

七、支持方向及资助金额

领域一、深海科技

方向一：海洋装备、技术与探测

1.国产高精度旋转惯导系统研发与产业化

研究内容：

聚焦海洋装备高精度导航设备依赖进口的问题，研发国产化旋转惯导系统，突破核心技术、实现进口替代并在崖州湾实现本地产业化。具体研究内容如下：

开展核心器件自主设计与环境适应性研究，攻克器件级抗盐雾密封加固、抗振动结构优化等关键技术，提升系统在复杂海洋环境下的长期稳定性、可靠性与测量精度。

实现系统集成工艺标准化与通用接口设计，研发适用于海洋动态环境的旋转调制策略与多源信息融合算法，解决时序同步精度和误差实时补偿问题。

（3）集中开展国产化高精度旋转惯导系统的总体设计与产业化攻关，研制系统样机，完成与船舶或水下装备的接口适配验证，实现系统在海洋工况下的可靠自主运行和批量应用。

考核指标：

研制国产化高精度旋转惯导系统样机2套，形成生产工艺文件1套，具备在5级至6级海况下安全、稳定运行的能力。航向精度（RMS）≤0.015°，水平姿态精度（RMS）≤0.015°，位置精度（纯惯性）≤1000m/48h，组合导航精度（里程计）≤0.1%×D，工作温度：-45℃~70℃，存储温度：-55℃~80℃，防护等级达到IP68水平。

（2）在2类以上典型海洋作业场景中得到应用验证与推广。
（3）由科技城企业主导或联合科技城合作企业进行成果销售或技术服务，项目执行期内，取得本项目有关科技成果转移转化金额1000万元以上。
资助金额：B档，省财政资金：100万元（含）至200万元（含）；管理局给予【1:1】其他配套资金。
研究周期：3年

2.无人海上平台全域海面态势感知关键技术研究及应用推广

研究内容：

聚焦海南自贸港封关运作后海上全域常态化监管、复杂海况弱小目标监管难度大、人工巡查覆盖不足等痛点，研发无人海上作业平台及配套智能感知系统，构建无人化、全天候、全域化海面智能监管体系，赋能海南自贸港海上智慧治理、近海海域常态化管控。具体研究内容如下：
（1）适配海南高温高湿高盐雾海洋环境，开展平台耐浪耐海况结构优化，完成感知设备轻量化搭载与能耗策略优化，大幅提升平台海上长期连续驻留作业能力与恶劣海况生存性能。
（2）开展海面多源感知抗干扰探测技术研究，融合光电、雷达多源感知数据，优化海杂波过滤、逆光强光抑制算法，解决风浪、雨雾复杂天气下小型快艇、漂浮物等弱小目标漏检误检难题。
（3）搭建海面目标智能识别与全域态势研判模型，实现各类船舶、小型违规船只的精准分类识别与持续轨迹跟踪，构建海上异常行为研判机制，自动输出全域海面监管信息。

考核指标：

（1）研制海上无人智能感知系统1套，平台具备长期海上驻留能力，连续作业驻留时长不低于90天；满足6级海况正常作业、9级海况安全生存要求；平均航速≥3节，最大航速≥6节，有效载荷搭载能力≥100kg；海面目标有效探测距离≥2海里，目标识别准确率≥90%。

（2）在2类以上典型海洋作业场景中得到应用验证与推广。

（3）由科技城企业主导或联合科技城合作企业进行成果销售或技术服务，项目执行期内，取得本项目有关科技成果转移转化金额1000万元以上。
资助金额：B档，省财政资金：100万元（含）至200万元（含）；管理局给予【1:1】其他配套资金。
研究周期：3年

3.面向海洋观探测新体制全息微波雷达关键技术研究与应用
研究内容：

针对复杂海况下海空目标感知时效弱、弱小目标探测难度大的技术短板，研究新体制全息微波雷达技术，提升海域低空广域感知与应急搜救能力，支撑海上监管服务与海洋探测产业发展。具体研究内容如下：

（1）研究S/C双波段、双极化共形集成阵列设计方法，构建宽域覆盖、多波束凝视的探测体制；开展非线性目标激励与回波特征机理剖析，研究适配海上应急搜救场景的非线性标签专用激励波形及配套信号处理方法。

（2）研究低空目标运动建模与稳健跟踪方法，提升对低可观测目标的检测与测角精度；研发基于凝视高多普勒分辨率优势的海浪谱、波高及流场参数的高精度反演算法。

（3）完成系统集成与样机研制，在崖州湾开展实地测试，形成可推广的海空综合感知解决方案。

考核指标：

（1）研制S/C双波段全息凝视雷达样机1套、配套非线性搜救标签3款，形成观探一体化海洋感知平台1套，覆盖岸基90°方位角海域及低空空域；海洋参数反演指标：海浪更新周期≤2s；浪高0~30m范围分辨率0.1m、测量精度±5%；表层流速0~2.5m/s分辨率0.1m/s、精度±0.1m/s；探测能力：3级及以上海况可稳定探测落水人员、海上弱小目标。
（2）在2类以上典型海洋作业场景中得到应用验证与推广。
（3）由科技城企业主导或联合科技城合作企业进行成果销售或技术服务，项目执行期内，取得本项目有关科技成果转移转化金额1000万元以上。
资助金额：A档，省财政资金：50万元（含）至100万元（不含）；管理局给予【1:1】其他配套资金。

研究周期：3年

基于无人机磁梯度的海洋输电线缆检测系统研发与示范应用
研究内容：

针对海洋输电线缆智能化巡检需求，研发搭载无人平台的磁梯度检测系统，开展海上示范应用。具体研究内容如下：

开展磁异常梯度计算模型搭建、磁场数据预处理、特征提取与智能识别算法研发等工作，有效提升线缆定位与检测精度，解决复杂磁场干扰造成的电缆定位不准问题。

开展自适应磁补偿滤波技术攻关与专用减振结构配套设计等工作，削弱电磁干扰，保障海上复杂工况下数据获取稳定可靠，实现海底输电线缆精准定位，适配海南近海及海上风电巡检作业环境。
结合不同无人平台特性，设计无磁搭载结构，集成高精度磁传感、数据处理等模块，完成整套探测系统，开展海上试验验证，形成成熟巡检解决方案，推动技术落地。
考核指标：

研制磁梯度探测系统样机1套，开发智能化数据软件1套，磁传感器灵敏度优于5pT/sqrt(Hz)@1Hz，采样速率不低于400Hz，整机载荷不超过15kg，通电状态线缆下水平分辨率优于1m，设备国产化率不低于90%，风险识别准确率达90%。

在3类以上典型海洋作业场景中得到应用验证与推广。

（3）由科技城企业主导或联合科技城合作企业进行成果销售或技术服务，项目执行期内，取得本项目有关科技成果转移转化金额1000万元以上。
资助金额：B档，省财政资金：100万元（含）至200万元（含）；管理局给予【1:1】其他配套资金。

研究周期：3年

方向二：海洋资源与海洋能源

深水深层油气钻井关键提效装备研发及产业化

研究内容：

针对深水深层油气钻井部分关键装备依赖进口等瓶颈，开展涡轮钻具、减振阻尼器等关键装备研发与应用，突破高温高压涡轮动力传输、智能减振控制等核心技术。具体研究内容如下：

（1）研发涡轮钻具装备，突破高温高压涡轮叶片气动设计、多级能量高效传递、高速动密封防漏、耐磨轴承长寿命设计等技术。

（2）研发减振阻尼器装备，开发液压-摩擦复合阻尼机构、多模式振动耦合抑制方法、智能自适应参数优化、高温阻尼介质稳定性控制等技术。

（3）开展研发装备在陆上及南海深水深层油气田钻完井作业中的应用，提升钻完井作业效率并降低作业成本。

考核指标：

（1）研制涡轮钻具工程样机1套，并通过第三方检测，研制减振阻尼器工程样机1套，涡轮节输出扭矩≥2500N·m，涡轮节输出效率≥40%；减振阻尼器技术就绪度达到8级以上，机械钻速提升≥25%，工作温度范围满足-20℃至175℃

（2）采用自主开发的装备完成现场试验应用不少于5井次。

（3）由科技城企业主导或联合科技城合作企业进行成果销售或技术服务，项目执行期内，取得本项目有关科技成果转移转化金额1000万元以上。
资助金额：B档，省财政资金：100万元（含）至200万元（含）；管理局给予【1:1】其他配套资金。

研究周期：3年

南海非常规气智能综合评价系统研发与多维度甜点精准刻画关键技术示范

研究内容：

针对南海非常规气勘探成藏要素复杂、多维度甜点耦合不清、效率与精度不足的瓶颈，研发甜点评价智能体，构建综合甜点、资源甜点、可动甜点、可压甜点四维评价体系。具体研究内容如下：

（1）构建甜点评价指标与量化标准，整合多源勘探数据，建立成藏地质动态知识库。

（2）基于大模型与机器学习研发智能清洗、特征挖掘及级联预测算法，实现异构数据匹配与关键特征提取，构建甜点分级与耦合推理模型。

（3）开发一体化软件系统，实现多源数据整合、四维甜点精准刻画、勘探成果自动输出；利用实钻数据优化算法，形成可推广的智能化评价解决方案。

考核指标：

（1）研制非常规气综合评价系统1套，综合甜点识别准确率≥92%，资源甜点储量估算误差≤10%，可动甜点产气能力预测误差≤12%，可压甜点改造可行性判定准确率≥90%；智能体单区块全流程评价周期≤48小时，较人工评价效率提升60%以上。

（2）完成3个以上目标勘探区块的四维甜点刻画，并支撑至少1个重点勘探靶区部署，相关成果直接支撑南海至少1个重点水合物勘探靶区部署。

（3）由科技城企业主导或联合科技城合作企业进行成果销售或技术服务，项目执行期内，取得本项目有关科技成果转移转化金额1500万元以上。
资助金额：B档，省财政资金：100万元（含）至200万元（含）；管理局给予【1:1】其他配套资金。
研究周期：3年

海南造礁石珊瑚保育及修复技术研发与示范

研究内容：

针对传统珊瑚保育及修复技维护成本高、扩繁周期长、高度依赖人工等问题，研究造礁石珊瑚低成本规模化繁育、高存活率野化移植及水下珊瑚造景等关键技术，构建“繁育—移植—造景—文旅”一体化技术体系。具体研究内容如下：

开展立体化珊瑚培育系统优化研究，筛选生长快、抗逆性强的石珊瑚，培育抗逆珊瑚种苗，形成稳定的量产能力。

研发适用于不同环境的快速珊瑚移植方法，开发低成本修复及维护技术，减少人力依赖，建立移植后状态评估模型，形成可复制的标准化移植技术规程。

（3）开展主题化珊瑚造景设计，开发珊瑚特色旅游或研学产品，在三亚海域建设珊瑚修复旅游示范点，促进生态修复服务与海洋文旅融合。

考核指标：

形成造礁珊瑚陆基保育关键技术不少于1套、苗圃新技术不少于1项，苗圃抗风浪、苗种存活5000株，存活率及生长率达到较高水平；建立移植新方法，移植珊瑚1000株，年平均存活率超85%；试制辅助移植装置1台，设计景观苗圃不少于3种，在三亚海域建立水下珊瑚景观旅游区1个，珊瑚1000株，面积不低于10亩。

（2）相关技术成果在有关单位应用推广不少于2家。

（3）由科技城企业主导或联合科技城合作企业进行成果销售或技术服务，项目执行期内，取得本项目有关科技成果转移转化金额500万元以上。

资助金额：B档，省财政资金：100万元（含）至200万元（含）；管理局给予【1:1】其他配套资金。

研究周期：3年

南海海洋深层水浓缩液及产品研发与产业化应用

研究内容：

针对我国海洋深层水开发应用的核心技术缺口，开展南海船载取水、离子分离与浓缩技术研发及中试，研制相关产品，形成资源开发到产业化应用的完整链条。具体研究内容如下：

（1）开展南海深层海水船载取水作业，获取满足产品研发、中试及试生产用水需求。

（2）研发10倍-30倍的高倍浓缩自主工艺技术体系；搭建浓缩液制取中试生产线，形成稳定产出钾、钙、镁不同配比浓缩液的技术方法。

（3）开展矿物质精准调配技术研究，开发功能型矿物质水、小分子纯净水、护肤品等系列终端产品，并推进技术成果的产业化落地。

考核指标：

（1）船载规模化抽取南海深度500米以上海洋深层水不少于200吨，形成离子分离矿物质浓缩液制取工艺流程1套；开发10倍、30倍脱盐浓缩液产品不少于2款，中试生产线10倍浓缩液日均产量不低于50升，30倍富镁浓缩液（镁含量≥30000mg/L、钠含量≤40000mg/L）日均产量不低于10升；研发功能型矿物质水、小分子纯净水、护肤品等系列终端产品不少于4款。

（2）相关产品在有关单位应用推广不少于5家。
（3）由科技城企业主导或联合科技城合作企业进行成果销售或技术服务，项目执行期内，取得本项目有关科技成果转移转化金额1000万元以上。

资助金额：B档，省财政资金：100万元（含）至200万元（含）；管理局给予【1:1】其他配套资金。
研究周期：3年

方向三：海洋智慧信息与灾害预警

南海海洋灾害智能预警系统研发与示范应用

研究内容：

聚焦海南极端气象多发、海洋多灾种频发、生态监管困难等问题，依托大数据与智能技术提升海洋灾害预警与风险管控能力。具体研究内容如下：

（1）汇集海南沿海海域关于主要灾害的多源数据，完成数据汇总与资源分类，形成统一的海洋灾害数据资源池。制定海南省海洋灾害数据集专题标准，形成高质量数据集。
（2）搭建数据集示范应用平台，结合不同场景的各类载体的特点，开展示范应用并验证成果实用性。
（3）研发多场景预测智能体，结合海南海域地形、气候特征优化算法模型，实现海洋灾害精准预测、风险分级、提前预警。
考核指标：

（1）研发智能灾害预警系统不少于1套，系统全年稳定运行率≥99.9%；构建1个海南省海洋灾害高质量数据集，数据量不低于10TB，涵盖主要海洋灾害数据；建立海洋智慧信息融合标准1套。
（2）相关产品在有关单位应用推广不少于5家，覆盖应用场景不少于3个。

（3）由科技城企业主导或联合科技城合作企业进行成果销售或技术服务，项目执行期内，取得本项目有关科技成果转移转化金额100万元以上。

资助金额：A档，省财政资金：50万元（含）至100万元（不含）；管理局给予【1:1】其他配套资金。

研究周期：3年

海南近岸典型致灾赤潮生物监测预警关键技术研发与应用
研究内容：

聚焦海南近岸赤潮灾害问题，系统阐明典型致灾藻种的发生规律与形成机制，突破早期检测和预警关键技术，构建科学有效的快速预警与综合防控技术体系。具体研究内容如下：

（1）系统研究海南海域不少于3种代表性致灾赤潮生物的生消过程解析，阐明“环境驱动—生理响应—种群集聚”的赤潮形成机理，开展种群演替规律有关研究。

（2）研发海南海域典型赤潮生物早期检测技术，实现目标海域典型赤潮生物的暴发风险快速预警。

（3）形成海南海域典型赤潮灾害快速预警指标体系，形成可落地、可操作的赤潮灾害综合防控技术方案。

考核指标：

明确海南海域不少于3种典型致灾赤潮生物种群快速增殖的关键环境诱导因子及其胁迫阈值，揭示种群暴发的生理生态适应机制；形成海南海域典型致灾赤潮生物发生规律与驱动成因研究报告1份。

针对不少于3种典型致灾赤潮生物研发特异性分子探针系统各1套，可实现赤潮的早期发现和精准追踪；检测体系与常见近海有害赤潮藻类（不少于10种）的交叉反应率均为0%，并基于该检测系统完成现场技术验证（不少于30份现场样品，且目标藻种的检测结果与传统检测方法误差小于10%）。

（3）基于典型致灾赤潮生物关键环境因子的演化规律，结合赤潮形成机理，构建针对不少于3种典型致灾赤潮生物暴发特征的预警模型各1套；明确各致灾赤潮生物的预警指标阈值，模型准确率不低于80%。

（4）构建致灾赤潮生物数据库1套（包含不少于30种常见赤潮生物及其孢囊对应形态学图谱及特征DNA标记序列）。

（5）形成海南海域典型致灾赤潮生物（不少于3种）的预警监测技术规范与早期防控对策咨询报告1份；提出分藻种、分海域、分级别的差异化综合防控技术方案及生态修复策略。

资助金额：B档，省财政资金：100万元（含）至200万元（含）；管理局给予【1:1】其他配套资金。
研究周期：3年

方向四：海洋工程建筑与新材料等

船用高安全性石墨烯储能电池关键技术研究与示范推广

研究内容：

针对传统船用锂离子电池铝箔集流体导热性能不足导致局部热量积聚，易诱发热失控并增加铝热反应风险的产业核心痛点，围绕船用高安全性石墨烯集流体储能电池开展技术研究与示范推广。具体研究内容如下：

（1）实现大面积石墨烯膜均一化、连续化生产；提升石墨烯膜与电极材料的界面结合强度。

（2）解决卷对卷涂布过程中膜体断裂与褶皱问题；研发高浸润性浆料、层压工艺及异质界面超声波焊接技术，构筑高安全软包电池。

（3）研制大容量储能系统及专用热管理模组。在崖州湾科技城开展实船或深海装备示范应用，验证系统在高盐雾、复杂工况下的能效、寿命与安全性。

考核指标：

（1）形成石墨烯膜集流体制备工艺1套，热导率≥1400.0W m-1 K-1，电导率≥1.0×10⁶ S m-1，抗拉强度≥70.0 MPa，集流体厚度≤20.0μm；研制单体能量密度≥200Wh/kg的石墨烯集流体锂离子软包电池，倍率、循环性能符合国标要求；研制50 kWh以上船用锂离子储能系统1套，通过CCS（中国船级社）标准规范的振动、海水浸泡等安全性评价；建成配套示范生产线1条，电池通过针刺、过充、短路及热冲击等安全测试，不起火、不爆炸。
（2）相关产品在不少于2家单位完成示范验证；

（3）由科技城企业主导或联合科技城合作企业进行成果销售或技术服务，项目执行期内，取得本项目有关科技成果转移转化金额300万元以上。

资助金额：B档，省财政资金：100万元（含）至200万元（含）；管理局给予【1:1】其他配套资金。

研究周期：3年

深远海大型漂浮式风电基础设施智能建造关键技术研究与工程化应用
研究内容：

针对漂浮式风电工程基础设施的降本增效与安全控制难题，开展新型超高性能混凝土（UHPC）漂浮式风电基础设施研发，从材料结构、智能建造、工程应用三方面攻关，适配崖州湾深海与新能源产业发展需求。具体研究内容如下：

（1）突破UHPC配方优化设计、纤维网格组合增强、体积稳定性协同控制等技术，解决大尺度异形UHPC构件轻薄化、抗冲击、抗开裂和抗渗漏等难题，构建兼具优异力学性能、卓越耐久性与轻量化特征的海洋工程UHPC材料体系。

（2）开展钢－混凝土结构连接点荷载传递分析与结构装配方式优化；构建一体化数字孪生模型，开展漂浮式风电平台的智能建造技术研究；研发适用于深远海工程的大容量光栅阵列光纤传感技术，建立浮体结构关键位置受力响应的智能感知体系。

（3）制备优化设计后的漂浮式风电基础结构，开展风浪流水池模型试验与典型/特殊分段结构加载试验，研究结构承载、耐久、界面黏结等性能，与仿真结果对比进行工程应用可行性验证。

考核指标：

（1）完成不少于2套关键分段试制与测试，构建1套适配自身的模拟试验技术体系，建立1项专属数字化动态反演仿真模型；研发轻质高强UHPC，抗压强度≥150MPa，抗折强度≥25MPa，抗冲击强度≥40KJ/m2，抗冲击次数（落锤法）≥50次，疲劳寿命≥4.38×108次，密度≤2300kg/m3；光纤光栅传感器应变测量传感光缆长度≥5km，空间分辨率优于1m，测量范围优于±5000με，测量精度优于1‰FS。

（2）相关产品在不少于2家单位完成示范验证；

（3）由科技城企业主导或联合科技城合作企业进行成果销售或技术服务，项目执行期内，取得本项目有关科技成果转移转化金额1000万元以上。

资助金额：B档，省财政资金：100万元（含）至200万元（含）；管理局给予【1:1】其他配套资金。

研究周期：3年

领域二、现代农业

方向一：生物育种与种质资源创新利用

海南好米种质资源创新利用及产业升级

研究内容：

针对目前我国绝大多数种质资源的鉴定还停留在初级阶段的问题，进一步提升水稻种质资源应用于育种创新的能力，推动水稻产业可持续发展。具体研究内容如下：

（1）通过返回式卫星搭载，建立突变体库，开发基于机器视觉的表型组学筛选系统，筛选抗逆性提升30%以上株系。

（2）利用基因编辑技术，定向调控花青素合成关键基因，构建高花青素黑米新种质。

（3）研发低温微压锁鲜技术，开发可延长保鲜期至60天的月月鲜米加工工艺。

考核指标：

（1）制定标准2项，开发月月鲜米、功能米等新产品4款，其中功能米黑米花青素含量≥250mg/100g，月月鲜米货架期≥60天（常温）；加工能耗≤0.8kWh/kg。

（2）建成5000亩示范基地，在2家及以上龙头企业应用推广，开发电商销售渠道2个以上，产品进入海南鲜品等高端供应体系。

（3）由科技城企业主导或联合科技城合作企业进行成果销售或技术服务，项目执行期内，取得本项目有关科技成果转移转化金额1000万元以上，带动形成年加工能力5000吨生产线。

资助金额：B档，省财政资金：100万元（含）至200万元（含）；管理局给予【1:1】其他配套资金。

研究周期：3年

高价值鱼类规模化养殖技术研究与应用推广

研究内容：

针对区域高价值鱼类产业优质苗种繁育依赖野生亲鱼、规模化生产体系缺失的产业瓶颈，突破亲鱼性腺诱导、稳定产卵、苗种规模化培育关键技术，构建自主可控的苗种繁育体系。具体研究内容如下：

（1）探究环境、营养及激素调控对亲鱼性腺发育的影响机制；优化亲鱼驯化、培育、性腺成熟诱导整套工艺，研发智能化诱导调控方案，打破野生亲鱼依赖。
（2）搭建标准化产卵培育环境；优化产卵刺激、水质调控、溶氧管控、病害防控等关键参数，建立标准化、可复制的稳定产卵与孵化技术规程。
（3）优化苗种开口饵料、分级培育、密度管控、苗期绿色防控技术；形成规模化、标准化育苗工艺，实现优质苗种批量稳定供应。
考核指标：

（1）建成高价值鱼类全人工繁育技术体系，亲鱼性腺成熟诱导成功率、稳定产卵率、苗种孵化率、仔稚鱼培育成活率分别达到85%、80%、75%和70%以上，形成3套标准化技术规程。
（2）相关产品在相关单位应用推广不少于3家。

（3）由科技城企业主导或联合科技城合作企业进行成果销售或技术服务，项目执行期内，取得本项目有关科技成果转移转化金额500万元以上。

资助金额：B档，省财政资金：100万元（含）至200万元（含）；管理局给予【1:1】其他配套资金。

研究周期：3年

方向二、热带特色高效农业与绿色农业

热带农产品高值化利用关键技术研究及产业化推广

研究内容：

针对海南热带果蔬、香料、热带经济作物等农产品精深加工处理能力不强的难题，聚焦热带农产品全链条提质增效与绿色循环利用，围绕精深加工、废弃物高值资源化、全流程标准化体系构建三大核心方向开展技术攻关。具体研究内容如下：
（1）开展海南特色农产品精深加工提质增效关键技术研究，突破传统初加工模式瓶颈，优化产品加工工艺参数，开发功能性、高附加值新型农产品制品。
（2）攻关热带农产品加工废弃物资源化高值利用核心技术，挖掘废弃物中可利用资源，研发饲料、有机肥、功能性辅料等产品。
（3）搭建适配热带气候、规模化生产的农产品高值化全链条标准化生产体系，梳理完善成套生产规范与技术标准，编制标准化技术规程。
考核指标：

（1）突破热带农产品精深加工或废弃物资源化利用关键核心技术不少于1项；成功研发新型高附加值农产品不少于3款，编制成套标准化生产技术规程不少于1套。
相关产品在崖州湾科技城的应用推广不少于2个生产场景。

由科技城企业主导或联合科技城合作企业进行成果销售或技术服务，项目执行期内，取得本项目有关科技成果转移转化金额200万元以上。

资助金额：A档，省财政资金：50万元（含）至100万元（不含）；管理局给予【1:1】其他配套资金。

研究周期：3年

新型高效生物除草剂研发及产业化推广

研究内容：

针对南方农田杂草防控难题，开展抗性稗草、千金子等致病真菌资源普查与筛选，解析除草作用机理，攻克适配热带气候的智能化发酵工艺与成套装备，完成制剂安全评价与农药登记，实现新型高效生物除草剂规模化生产。具体研究内容如下：

筛选对靶标杂草专一性强、对水稻安全、耐高温高湿优势菌株；搭建菌种活性智能筛选平台，完成菌株遗传稳定性、田间致病性与作物安全性系统评价。

开发自动化控温发酵、孢子浓缩提纯一体化成套装备；研发耐储运、高附着真菌悬浮制剂配方，建立生产全过程质量智能监测体系，完成小试、中试验证。

（3）研发生物除草剂绿色生产与流程自动化装备，实现制剂标准化加工与稳定性控制的高效规模化生产，完成农业农村部生物农药产品登记。

考核指标：

（1）研制生物除草剂高效绿色工业化生产工艺包1套；建成年产80吨中试示范线1条；完成新产品农药登记申报1项，并推出商业化中试产品；活孢含量产业化阶段≥2×10⁷ CFU/g，发芽率均≥85%；百吨级发酵稳定性周期波动≤±10%；制剂稳定性，经54℃热贮14天和0℃冷贮7天后，有效成分降解率≤12%；剂型性能，可湿性粉剂润湿时间≤5min，悬浮剂悬浮率≥85%。

（2）相关产品在海南累计推广面积不少于3000亩。
（3）由科技城企业主导或联合科技城合作企业进行成果销售或技术服务，项目执行期内，取得本项目有关科技成果转移转化金额300万元以上。

资助金额：A档，省财政资金：50万元（含）至100万元（不含）；管理局给予【1:1】其他配套资金。

研究周期：3年

热区土壤有机污染微生物降解种质资源挖掘及定制式生物修复技术构建与产业化

研究内容：

围绕热区土壤有机污染微生物修复的种质挖掘、菌剂研发和产业化应用三大方向，针对海南热区土壤污染复杂、修复技术适配性不足、本土菌种资源短缺、产业落地难等问题开展技术攻关。具体研究内容如下：

（1）系统采集海南本地典型污染区域土壤样本，定向筛选具有高温高湿适应性、强定殖能力和高效降解活性的本土有机污染物降解功能菌株，构建热带特色有机污染降解微生物种质资源库。

（2）测试基础生理生化特性，构建基因组代谢通路预测模型，通过大数据计算不同菌株的代谢匹配特性，建立菌株复配配方数据库。

（3）依托菌种与配方数据库，针对海南十余类典型土壤污染场景开展污染诊断、菌剂定制与田间小试，搭建本地修复案例库；构建闭环定制化生物修复服务模式，完善技术体系与产业路径。

考核指标：

（1）筛选获得热区有机污染降解菌株1000株以上；研制代谢网络预测模型不少于1套，预测准确率不低于70%；构建包含200株以上污染物降解菌株特性的数据库1套；构建典型修复参考案例30例及以上，污染物消减率不低于80%；研制针对热区典型土壤污染的复配菌剂不少于20款，液体或固体菌剂有效活菌数不低于2×109个/毫升。

（2）相关产品在热区土壤污染修复示范面积不少于1000亩。

（3）由科技城企业主导或联合科技城合作企业进行成果销售或技术服务，项目执行期内，取得本项目有关科技成果转移转化金额1000万元以上。

资助金额：B档，省财政资金：100万元（含）至200万元（含）；管理局给予【1:1】其他配套资金。

研究周期：3年

方向三：智慧与数字化农业

大田作物表型智能化检测技术集成与应用示范

研究内容：

针对大田作物表型检测低效、精度不足、智能化欠缺等问题，开展传感、光谱、物联网多技术融合攻关，研发智能监测装备与云端分析体系，实现作物全生育期表型与环境精准监测、智能研判。具体研究内容如下：

（1）研制针对大田作物表型监测需求，基于多种信息化技术，研究创制能够持续采集植物表型数据的适宜于大规模产业化应用推广的技术装备。
（2）在云端开发部署数据分析平台，在多个应用示范点部署采集装备及系统，为育种与农业生产提供智能决策支撑。
（3）开展成套智能化检测技术集成与大田场景示范应用，提升南繁育种智能化水平，形成可复制的表型监测技术体系。
考核指标：

（1）研发适配海南大田一体化表型传感终端不少于3款，表型形态检测误差≤2.5%，设备连续无故障田间运行时长≥180天。
（2）相关产品在相关单位示范面积不低于100亩，落地应用单位不少于3家。

（3）由科技城企业主导或联合科技城合作企业进行成果销售或技术服务，项目执行期内，取得本项目有关科技成果转移转化金额300万元以上。

资助金额：A档，省财政资金：50万元（含）至100万元（不含）；管理局给予【1:1】其他配套资金。

研究周期：3年

方向四、生物资源高值化综合利用

沉香抗幽门螺旋杆菌大健康产品的研发与应用
研究内容：

针对幽门螺旋杆菌耐药性及传统治疗副作用问题，开发以沉香提取物为核心成分的抗幽门螺旋杆菌大健康产品，助力崖州湾科技城在中医药现代化和健康产业发展中占据重要地位。具体研究内容如下：

（1）通过高效液相色谱（HPLC）和质谱联用技术（LC-MS），分离并纯化沉香中具有抗幽门螺旋杆菌活性的关键成分，特别是2-（2-苯乙基）色酮类化合物。

（2）开发新型提取工艺，如超临界流体萃取和微波辅助提取，提高活性成分的提取效率和纯度。优化提取条件（如温度、时间、溶剂比例等），确保提取物的稳定性和活性成分的保留。

（3）基于沉香提取物的活性成分，开发具有抗幽门螺旋杆菌功能的功能性产品。研究其在不同剂型（如口服液、胶囊、涂抹膏等）中的稳定性和生物利用度，确保产品的安全性和有效性。

（4）开展临床前安全性评价及人体试食试验，验证沉香提取物的长期安全性及临床疗效。研究其在不同人群中的适用性，为产品的市场推广提供科学依据。

考核指标：

（1）研制以沉香提取物为核心成分的抗幽门螺旋杆菌大健康产品1款及以上，沉香提取物中活性成分的提取效率≥80%，活性成分的纯度≥95%，抗幽门螺旋杆菌抑制率≥90%；相关技术与设备的国产化率达到80%以上。

（2）相关产品在10家以上医疗机构、药店及健康管理机构应用推广。

（3）由科技城企业主导或联合科技城合作企业进行成果销售或技术服务，项目执行期内，取得本项目有关科技成果转移转化金额500万元以上。
资助金额：A档，省财政资金：50万元（含）至100万元（不含）；管理局给予【1:1】其他配套资金。

研究周期：3年
农业有机废弃物高效生物转化利用新技术研发及示范

研究内容：

针对海南高温高湿气候下农业有机废弃物处置困难、资源化利用水平偏低，易引发水土面源污染、乡村人居环境脏乱等突出问题，依托多元生物转化功能载体开展技术攻关，突破废弃物协同降解关键工艺，实现本地各类农业有机废弃物无害化处置与高值循环利用。具体研究内容如下：

（1）开展生物转化功能载体分离、筛选与高温高湿胁迫驯化试验，模拟海南热带极端气候环境，定向改良载体环境耐受力，培育耐高温高湿高效转化功能体系。
（2）优化畜禽粪污、林果秸秆等高纤维废弃物复配方案与原料预处理工艺，评价功能体系降解粗纤维、抑杀病原菌、富集有机质养分的综合效能，开发适配混合农林废弃物同步处理的一体化协同降解成套工艺。
（3）优化物料配比、环境温湿度、载体投加量等关键运行参数，搭建标准化生物转化技术体系，配套建设中试基地并开展果蔬基地田间示范，形成适配海南热带农业、易复制推广的有机废弃物资源化区域利用模式。
考核指标：

（1）选育适配海南热带高温高湿环境的高效生物转化功能体系不少于2套；35℃高温工况下转化体系活性留存率≥85%，稳定成料转化率≥85%；高纤维农业废弃物经预处理协同生物转化后综合减量率≥50%，有机基质等生物副产物产出转化率≥10%；建成标准化农业有机废弃物生物转化中试基地1处。
（2）相关产品在海南省内果蔬种植基地完成不少于200亩示范推广。

（3）由科技城企业主导或联合科技城合作企业进行成果销售或技术服务，项目执行期内，取得本项目有关科技成果转移转化金额500万元以上。
资助金额：B档，省财政资金：100万元（含）至200万元（含）；管理局给予【1:1】其他配套资金。

研究周期：3年
方向五、危害因子的监测、检测、防控及治理

海水名贵鱼类病害综合防控技术体系构建与应用

研究内容：

针对海水名贵鱼类养殖产业中病害频发、养殖成活率低等产业痛点，系统开展抗病良种选育与细菌性疫苗研制，建立绿色高效养殖技术体系。具体研究内容如下：

（1）开展抗病品系多代选育，通过抗病群体与速生群体杂交培育兼具抗病、速生特性的优质苗种，开展性能对比测试与示范养殖，同步推进水产新品种申报。

（2）研发海水名贵鱼类疫苗中试规模生产和高通量注射技术，测试疫苗免疫保护效果及鱼苗存活率。

（3）制定疫苗的企业标准，开展疫苗中试示范和推广应用。
考核指标：
（1）研发抗病速生育种技术1套、细菌病疫苗制备技术1套；获得抗病新品系1个、抗细菌病疫苗产品1个；抗病品系养殖成活率提高15%；疫苗的保护率达到80%；疫苗免疫鱼苗数达到10000尾以上。

（2）相关产品在相关单位应用推广不少于3家。

（3）由科技城企业主导或联合科技城合作企业进行成果销售或技术服务，项目执行期内，取得本项目有关科技成果转移转化金额500万元以上。
资助金额：B档，省财政资金：100万元（含）至200万元（含）；管理局给予【1:1】其他配套资金。
研究周期：3年
热区甘薯根结线虫绿色防控技术及新产品研发与应用

研究内容：

针对热区甘薯根结线虫病致害成灾规律不清和成灾机制不明，缺少有效绿色防控技术等关键产业技术问题，开展热区甘薯根结线虫病致害成灾规律与绿色防控技术及产品研究，助力热区甘薯绿色安全生产。具体研究内容如下：

（1）解析气候变化关键因子影响甘薯根结线虫种群消长与世代演替的内在规律，明确土壤微生物群落制衡线虫的微生态作用机理，开发精准、快速的线虫种群定量检测新技术，明晰病害发生动态驱动机制。
（2）筛选挖掘高活性生防菌种资源，解析外源优良生防菌与土壤土著有益菌群的协同适配规律，构建稳定性强、防效突出的合成微生物组，配套开发适配热区甘薯种植模式的生防制剂与应用工艺，形成靶向防控根结线虫的微生物生防成套技术。
（3）挖掘可激活甘薯抗线虫能力的免疫诱导活性肽，创制线肽免疫防控新产品；改良适配热区的土壤绿色熏蒸工艺，融合生防制剂与低毒杀线药剂，组装一体化绿色防控体系，搭建田间示范基地并开展规模化应用示范推广。

考核指标：
（1）手持式全自动根结线虫快速检测系统1套；根结线虫生物防治菌剂新产品不少于2款；免疫激发防控根结线虫的线肽免疫技术产品1款，土壤绿色熏蒸新技术规程团体标准1项，甘薯根结线虫病绿色防控技术模式1套；生防菌剂防治效果达到70%以上，诱抗剂防治效果60%以上，田间综合防治效果80%以上，示范基地化学农药降低30%—50%，绿色防控率提升比例30%以上。

（2）建立核心示范应用基地5个，推广示范面积5万亩。

（3）由科技城企业主导或联合科技城合作企业进行成果销售或技术服务，项目执行期内，取得本项目有关科技成果转移转化金额300万元以上。

资助金额：A档，省财政资金：50万元（含）至100万元（不含）；管理局给予【1:1】其他配套资金。

研究周期：3年
农林产品危害因子一体化快检技术研究与应用

研究内容：

针对海南农林产品产地管控或口岸检验检疫场景，现有危害因子检测技术存在操作烦琐、依赖大型设备、多靶标筛查能力不足、现场适配性弱等问题，攻关一体化快检核心技术，研发多场景通用快检试剂盒及配套装备，实现危害因子高效精准现场筛查。具体研究内容如下：
（1）系统解析不同类型危害因子快速响应机理，构建兼容多维度检测指标的抗干扰反应体系，突破多靶标同步甄别、微量痕量精准识别等共性技术瓶颈。
（2）简化统一样本前处理、现场显色、数字化判读整套操作流程，编制标准化现场检测操作规程，摆脱大型精密仪器依赖，兼顾基层易用性或口岸大批量快速筛查效率。
（3）完善产品稳定性、通用性与抗干扰能力，形成标准化、可量产、可推广的农林产品危害因子一体化快检试剂盒产品体系。
考核指标：

（1）形成不少于5套成套技术产品，单样本检测时长≤30分钟，综合检测准确率≥95%、假阳性率≤3%，配套形成完整技术规范与产品标准。
（2）相关产品在有关单位应用推广不少于3家，覆盖应用场景不少于5个。
（3）由科技城企业主导或联合科技城合作企业进行成果销售或技术服务，项目执行期内，取得本项目有关科技成果转移转化金额300万元以上。
资助金额：A档，省财政资金：50万元（含）至100万元（不含）；管理局给予【1:1】其他配套资金。

研究周期：3年
领域三、生命科学

高通量无线闭环脑机接口系统开发及产业化

研究内容：

聚焦脑科学研究中对高通量、高实时性、低延迟及闭环交互需求，研制基于采集刺激一体芯片的千通道级无线、闭环脑机接口系统。具体研究内容如下：

（1）研发采集刺激一体化芯片，攻克刺激伪影快速恢复技术，实现高精度信号采集与闭环刺激兼容，提供核心硬件支撑。

（2）优化高速无线传输方案，改进传输与编码策略，构建低延时、高可靠链路，实现脑电数据实时稳定无线传输。

（3）融合核心软硬件技术，研制千通道闭环脑机接口系统，完成性能验证与推广应用。

考核指标：

（1）研制闭环脑机接口产品1款；研制脑机接口设备采集通道数不少于1000；设备具有无线传输功能模块，无线传输通信距离不小于1m；设备采集功能采样率不低于20kSps，刺激功能最大刺激电流不小于5mA。
（2）相关产品在有关单位应用推广不少于3家。
（3）由科技城企业主导或联合科技城合作企业进行成果销售或技术服务，项目执行期内，取得本项目有关科技成果转移转化金额200万元以上。
资助金额：B档，省财政资金：100万元（含）至200万元（含）；管理局给予【1:1】其他配套资金。

研究周期：3年
自身免疫病多抗体联合精准诊断免疫印迹试剂盒研发及产业化

研究内容：

针对自身免疫疾病早期诊断、分型对多靶点标准化抗体检测的迫切需求，研发免疫印迹法诊断试剂盒，攻克原料、工艺、量产全链条关键技术，开发国产化规模化产品，赋能区域生物医药产业高质量发展。具体研究内容如下：

（1）开展重组抗原表达纯化与构象优化，建立抗原活性评价体系，攻克抗原制备关键技术，保障核心原料品质。

（2）优选膜载体并优化全套检测工艺，减少背景干扰与交叉反应，提升弱阳性检出水平，配套校准体系与统一判读标准，形成标准化检测方案。

（3）完成工艺放大与稳定性测试，完备注册申报资料，开展多中心临床比对，搭建量产SOP，推动产品落地量产。

考核指标：

（1）研制免疫印迹试剂盒1套，系列化产品不少于2款；阳性符合率≥90%，阴性符合率≥95%，2–8℃有效期≥12个月，连续3批产品条带强度一致性偏差≤±15%。

（2）相关产品在省内医疗机构及崖州湾合作单位推广应用不少于5家。

（3）由科技城企业主导或联合科技城合作企业进行成果销售或技术服务，项目执行期内，取得本项目有关科技成果转移转化金额300万元以上。
资助金额：A档，省财政资金：50万元（含）至100万元（不含）；管理局给予【1:1】其他配套资金。

研究周期：3年
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